PC1

Ipv4 address 10.10.1.100

Subnet mask 255.255.255.224

Default gateway 10.10.1.97

Ipv6 address 2001:DB8:1:1::A

Default-gateway FE80::1

PC2

Ipv4 address 10.10.1.20

Subnet mask 255.255.255.240

Default gateway 10.10.1.17  
 Ipv6 address 2001:DB8:1:4::A

Default-gateway FE80::3