PC1

Ipv4 address 10.10.1.98

Subnet mask 255.255.255.224

Default-gateway 10.10.1.97

PC3

Ipv4 address 10.10.1.18

Subnet mask 255.255.255.240

Default-gateway 10.10.1.17

10.10.1.4/30 and 10.10.1.6/32 are directly connected, Serial0/0/1

10.10.1.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

L 10.10.1.10/32 is directly connected, Serial0/0/1

Pc2

Ip address : 2001:DB8:1:1::2

Default gateway FE80::1

PC4

Ip address  2001:DB8:1:4::2

Default gateway FE80::2